




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |











|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常见液体密度 | | | | | |
| 名称 | 温度℃ | 密度kg/dm3 | 名称 | 温度℃ | 密度kg/dm3 |
| 汽油 航空油 | 15 | 0.72 | 机油 轻质油 | 15 | 0.88～0.90 |
| 轻油 | 15 | 0.68～0.72 | 中质油 | 15 | 0.91～0.935 |
| 普通油 | 15 | 0.72～0.74 | 海水 | 15 | 1.02～1.03 |
| 重油 | 15 | 0.75 | 牛奶 | 15 | 1.02～1.05 |
| 高级汽油 | 15 | 0.75～0.78 | 矿物润滑油 | 20 | 0.88～0.96 |
| 啤酒 | 15 | 1.02～1.04 | 萘 | 19 | 0.76 |
| 发动机燃料油 | 15 | 0.82～0.84 | 石油 | 15 | 0.90～1.02 |
| 柴油 | 15 | 0.85～0.89 | 菜油 | 15 | 0.79～0.82 |
| 齿轮油 | 15 | 0.92 | 原油 （范围） | 20 | 0.90～0.97 |
| 燃料油 特轻油 | 15 | 0.83～0.85 | 阿拉伯 | 20 | 0.7～1.04 |
| 轻油 | 15 | 0.86～0.91 | 伊朗 | 20 | 0.85 |
| 中量油 | 15 | 0.92～0.99 | 科威特 | 20 | 0.835 |
| 重油 | 15 | 0.95～1.0 | 利比亚 | 20 | 0.87 |
| 渣油 | 15 | 0.89～0.98 | 罗马尼亚 | 20 | 0.83 |
| 液压油 | 20 | 0.875 | 特立尼亚 | 20 | 0.854 |
| 煤油 | 15 | 0.78～0.82 | 委内瑞拉 | 20 | 0.885 |
| 硅油 | 20 | 0.94 | 糖浆 成品浆 | 80 | 0.935 |
| 柏油 | 15 | 1.22～1.24 | 浓浆 | 80 | 1.3～1.4 |
| 焦油 褐煤 | 20 | 0.88～0.92 | 薄浆 | 20 | 1.3 |
| 沥青煤 | 20 | 0.9～1.1 | 粗浆 | 20 | 1.08 |
| 葡萄酒 | 15 | 0.99～1.0 | 浊浆 | 80 | 1.05 |
| 糖溶液（10 ） | 20 | 1.04 | 二硫化碳 | 0 | 1.29 |
| -20 | 20 | 1.08 | 蜂蜜 | 15 | 1.4 |
| -40 | 20 | 1.18 | 硝酸（91 ） | 15 | 1.5 |
| -60 | 20 | 1.28 | 硫酸（87 ） | 15 | 1.8 |
| 乙醚 | 15 | 0.71 | 溴 | 0 | 3.12 |
| 酒精 | 15 | 0.79 | 水银 | 15 | 13.6 |
| 木精 | 15 | 0.8 | 氨水 | 15 | 0.98 |
| 松节油 | 15 | 0.855 | 醋酸 | 15 | 1.049 |
| 苯 | 15 | 0.88 | 人血 |  | 1.054 |
| 水 | 0 | 0. 999867 | 盐酸（40 ） | 15 | 1.2 |
| 水 | 2 | 0. 999868 | 无水甘油 | 0 | 1.26 |
| 水 | 4 | 1 | 植物油 | 15 | 0.9～0.93 |
| 水 | 18 | 0. 998621 | 橄榄油 | 15 | 0.92 |
| 水 | 20 | 0. 998229 | 鱼肝油 | 15 | 0.945 |
| 水 | 40 | 0. 992244 | 矿物油（润滑油） | 15 | 0.9～0.93 |
| 水 | 60 | 0. 983237 | 蓖麻油 | 15 | 0.97 |
| 水 | 100 | 0. 958375 |  |  |  |

